**RS-M410三轴稳定平台**



图RS-M410三轴稳定平台

**产品技术指标：**

|  |  |
| --- | --- |
| 稳定范围 | 俯仰： -7°～ +7°横滚： -7°～ +7°偏流：-25°～ +25° |
| 稳定精度（有POS支持） | 垂直方向误差：≤0.2°（1σ）偏流方向误差：≤0.2°（1σ） |
| 指令接口 | RS-232 |
| POS接口 | RS-422 |
| 供电电压 | DC+28V（+24V～+DC30V） |
| 平台尺寸 | 654mm(L)×558mm(W)×199.5mm(H)（不含插座） |
| 平台重量 | ≤35kg |
| 供电功耗 | 55W（平均），150W（极限） |
| 工作温度 | -25℃～+55℃ |
| 承载能力 | ≤80kg |
| 可用直径 | 410mm |