**RS-M150三轴稳定平台**



图RS-M150三轴稳定平台

**产品技术指标：**

|  |  |
| --- | --- |
| 稳定范围 | 俯仰：-10°～ +10°横滚：-10°～ +10°偏流：-30°～ +30° |
| 稳定精度（有POS支持） | 垂直方向误差：≤0.2°（1σ）偏流方向误差：≤0.2°（1σ） |
| 指令接口 | RS-232 |
| POS接口 | RS-422 |
| 供电电压 | DC+28V（DC+24V～+30V） |
| 平台尺寸 | 316mm×248mm×110.5mm |
| 平台重量 | ≤3.5kg |
| 供电功耗 | 20W（平均），60W（极限） |
| 工作温度 | -25℃～+55℃（可扩展至-40℃） |
| 承载能力 | ≤6kg |
| 可用直径 | 152mm |